**Прилог 2**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )**

За реализацијумера енергетске санације, уколико је овим прилогом предвиђено, потребно је у оквиру пријаве доставити понуду за израду техничке документације наведене у наставку:

1. **замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача,**

Ова мера се реализује без издавања одобрења надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничке документације.

1. **постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,**

Ова мера се реализује без издавања одобрења надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничке документације.

1. **постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице,**

Ова мера се реализује без издавања одобрења надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничке документације.

1. **замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас,**

Ова мера се реализује на основу локацијских услова и решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл.145 ЗПИ,а радови се изводе према идејном пројекту.

1. **замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу,**

Ова мера се реализује на основу локацијских услова и решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл.145 ЗПИ,а радови се изводе према идејном пројекту.

1. **уградња топлотних пумпи.**

Ова мера се реализује на основу локацијских услова и решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл.145 ЗПИ,а радови се изводе према идејном пројекту.

1. **замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора,**

Ова мера се реализује на основу: **Замена постојеће инсталације без повећања капацитета** је текуће одржавање и изводи се без издавања одобрења надлежног органа, док се за **уградњу нове цевне мреже** издаје решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл.145 ЗПИ,а радови се изводе према идејном пројекту.

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

Ова мера се реализује на основулокацијских услова и решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл.145 ЗПИ,а радови се изводе према идејном пројекту.

**9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.**

Ова мера се реализује на основулокацијских услова и решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл.145 ЗПИ,а радови се изводе према идејном пројекту.